询价采购公告
成都市成华区中医医院拟对2026年五金用品采购项目进行公开询价采购，兹邀请相关询价申请人参加询价。
一、项目名称：2026年五金用品采购项目
二、项目编号：CG2026-43
三、项目概况：本项目共1个包，预算总金额3万元(据实结算)。
注：超过预算金额或最高限价的报价将作为无效响应处理。
四、供应商资格要求：
1、在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、询价申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件；
7、本项目不接受联合体参与。
五、采购方式
本次采购针对全社会公开，取最低价法择优选取1家供应商，在规定时间内递交资料的参选供应商不满足三家则重新开展采购。
六、采购时间和地点：
响应文件递交时间：2026年8月24日-2026年8月26日14:30（北京时间）
响应文件必须在询价截止时间前送达指定地点。逾期送达或没有密封的响应文件不予接收。本次询价不接受邮寄的响应文件。
询价地点：成都市成华区中医医院（成都市成华区长秀路133号）
七、本项目网上发布地址：
采购公告、变更、结果发布均在成都市成华区中医医院网站以公告形式发布。
八、采购人的有关信息：
采购人：成都市成华区中医医院
地址：成都市成华区长秀路133号
联系人：秦老师
联系电话：028-60828099
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询价人:成都市成华区中医医院

2026年8月

成都市成华区中医医院
2026年五金用品采购项目询价文件
[bookmark: _Toc508279773][bookmark: _Toc21590]第一章询价邀请
成都市成华区中医医院拟对2026年五金用品采购项目采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的询价。
一、采购项目基本情况
1、本项目共1个包；采购预算：不超过3万元/年。  
2、采购人：成都市成华区中医医院
[bookmark: _Hlk191287253]3、服务期限：一采一年，合同一年一签。
4、项目要求：符合国家标准或行业标准。本次询价不支持联合体报价。
[bookmark: _Toc508279817]二、询价申请文件现场提交地址：成都市成华区长秀路133号4楼会议室。
询价申请文件递交截止时间：2026年8月26日14:30（北京时间），逾期送达或没有密封的询价申请文件不予接收。本次询价不接受邮寄的询价申请文件。
注：1、询价申请文件正本1份，资料需编缉目录及页码，装订成册，每页均需加盖供应商鲜章，密封装在一个文件袋中。密封袋上应注明投标人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，未加盖鲜章的资料视为无效。
2、所有资料及复印件清晰可辩，若资料模糊不清，视为无。
[bookmark: _GoBack]三、询价时间：2026年8月26日14:30
询价地点：成都市成华区中医医院（成都市成华区长秀路133号）
四、本项目网上发布地址：
询价公告、文件、变更、结果发布均在成都市成华区中医医院网站以公告形式发布。
五、询价人的有关信息：
询价人：成都市成华区中医医院
地址：成都市成华区长秀路133号
联系人：张老师、秦老师
联系电话：028-60828099



第二章 供应商资格条件要求
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有完善的售后服务体系，具有履行合同所必需的资质和专业技术能力；
4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5、具备法律、行政法规规定的其他条件
[bookmark: _Toc1988]6、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；


第三章供应商资格证明材料
1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照副本”；事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书副本”；其他组织：提供“统一社会信用代码社会团体法人登记证书副本”或“统一社会信用代码民办非企业单位登记证书副本”或“统一社会信用代码基金会法人登记证书副本”；个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”。（复印件加盖鲜章）；
2、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料；（复印件）
3、提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；（原件）
4、提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录的承诺函；（原件）
5、法定代表人身份证复印件；
6、法定代表人授权书原件及授权代表身份证复印件；
注意：
1、以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖供应商公章（鲜章），并在必要时提供原件备查；
2、 供应商应对其所提供的资格证明材料的来源的合法性、真实性负责。


第四章采购要求
一、项目概述
本项目共1个包, 采购成都市成华区中医医2026年五金用品采购项目。
★二、商务要求
1、交货时间及交货地点
1.1交货时间：收到询价人的订单后5个工作日内交付询价人。
1.2交货地点：成都市成华区中医医院。
2、付款方法和条件：签订合同后，供应商在交货期限内，根据采购人实际的要求完成所有产品的制作、运输、交付等的工作，采购人每月度根据实际使用量进行结算实际的价款，总价款不超过项目预算的总金额。
3、验收：验收标准以询价文件或中选人的询价申请文件和相关行业标准为准。
4、质保期：质保期≥1年。符合国家标准，质保期内出现任何质量问题，中选人需完成维修、整改或更换，所产生费用由询价申请人自行考量在响应报价成本中。
5、最终数量以实际使用的为准，最终结算不超过采购预算总金额。超过最高单价限价的作为无效响应处理。
6、涉及消毒用品耗材提供备案证和注册证
三、技术参数要求
	序号
	产品名称
	规格参数
	单位
	最高限价

	1
	水阀芯子
	全铜阀芯、全铜加厚主体、坚固耐用、防生锈 耐腐蚀、耐高低温、密封严实、防爆裂、防漏水，规格≥φ20、≥42mmX17mm
	个
	8

	2
	水龙头
	304不锈钢水龙头（高弯）、规格≥270mmX165mm、可360°旋转、双模出水、商品毛重：≥500.00g、安装孔数：双孔
	个
	58

	3
	PPR内丝弯头
	材质：聚丙烯
外径≥20mm
	个
	6.5

	4
	PPR管
	材质：聚丙烯，长度≥1m
外径≥20mm
	根
	14.5

	5
	PVC排水管专用胶
	容量：≥100ML
颜 色:透明
材 质:树脂、有机溶剂
	瓶
	8

	6
	PVC管剪刀
	材质：铝合金
切割管径≥35mm
长度≥200mm
重量≥160g
	个
	12

	7
	PVC穿线管
	PVC穿线管 | 外径≥20mm，壁厚≥1.5mm，阻燃等级V-0 | 根（3米/根）
	个
	2.5

	8
	钻花2
	高速金属钢麻花钻头，规格：≥ 3.2mm、135°顶角设计、钻孔自定心不打滑、淬火磨制成形工艺
	根
	4.5

	9
	钻花3
	高速金属钢麻花钻头，规格：≥ 10mm、135°顶角设计、钻孔自定心不打滑、淬火磨制成形工艺
	根
	9

	10
	钻头
	高速金属钢麻花钻头，规格：≥ 6mm、135°顶角设计、钻孔自定心不打滑、淬火磨制成形工艺
	根
	7.5

	11
	玻璃胶
	耐温性：-40°C至150°C，防水防霉,防霉,防水；材质：硅酮胶；适用：金属,陶瓷,石材,玻璃；强度等级：高、A+认证、环保认证；固化时长：6小时
	瓶
	11.5

	12
	免钉胶
	通用；容量120ml；强力胶；材质：进口树脂
	瓶
	6.5

	13
	暗装底盒
	暗装底盒 | 外形尺寸必须为 80mm×80mm×45mm（不含允许偏差），安装螺孔间距严格为60mm，适用M4螺丝。沉耳材质为镀锌钢板。
	个
	1.2

	14
	门锁芯
	规格≥70mm
钥匙数量≥3
防盗等级≥B级
锁芯材质：铜
防盗弹珠数量≥7颗
	个
	23

	15
	防火门锁芯
	不锈钢机械锁，≥200x80x25mm
	个
	15

	16
	锁体
	黄铜材质
	个
	15

	17
	防火门锁体
	304不锈钢，全钢锁体
	个
	32.5

	18
	三通（内丝）
	316、304不锈钢三通内丝，商品毛重：≥1.0kg、管径≥4分
	个
	5

	19
	PVC线管
	PVC-U排水管(A)白110mm、 4M/根、 国标、壁厚≥3.2mm】白色、连接方式：卡箍、商品毛重：≥5.0kg、耐腐蚀、耐酸碱
	根
	28.5

	20
	大AB胶
	强力AB胶 高强度丙稀酸结构胶金属、塑料胶重量≥ 70g/盒
	盒
	6.5

	21
	大抽芯合叶
	不锈钢合页≥63MMX42.5MM、商品毛重：≥100.00g
	付
	6.5

	22
	两相开关
	220V交流空气开关，1P，额定电流≥16A，具备过载和短路保护功能，符合3C认证标准
	个
	15

	23
	自攻钉
	≥3.5*25mm，黑色
	盒
	15

	24
	胶膨胀
	名称胶塞、材质塑料、尺寸≥外径8mm总长40mm、50粒/包.
	包
	8

	25
	金属软管
	不锈钢上水软管，进水管≥40cm，≥φ15，不304锈钢编织，耐高温、防爆耐腐蚀
	根
	15

	26
	开孔器
	木工开孔器、适用于石膏板、PVC、木板、塑料打孔、扩孔器；木工钻头套装6件、孔径32mm-54mm、【材质】碳钢
	个
	10

	27
	空开带漏电保护     （一）
	空气开关1P≥高:76mm厚:64mm高:18mm、、 C16 30mA 、漏电保护断路器；过载保护、短路保护开关控制火线并保护火线，3C认证
	个
	20

	28
	空开带漏电保护     （二）
	空气开关1P≥高:76mm厚:64mm高:18mm、、 C32 30mA 、漏电保护断路器、外形规格；过载保护、短路保护开关控制火线并保护火线，3C认证
	个
	37

	29
	空开带漏电保护 （三）     
	空气开关1P≥高:76mm厚:64mm高:18mm、 C63 30mA 、漏电保护断路器；过载保护、短路保护开关控制火线并保护火线，3C认证
	个
	39

	30
	空开带漏电保护     （四）
	空气开关2P≥高:76mm厚:64mm高:35mm、 C32 30mA 、漏电保护断路器；过载保护、短路保护开关控制火线并保护火线，3C认证
	个
	45

	31
	搭扣
	≥100mm
	付
	3.8

	32
	浴霸开关
	≥五开关
	个
	11.5

	33
	铜芯护套线
	≥2*2.5mm
	米
	5.8

	34
	组合插座
	≥3米
	个
	18.5

	35
	组合插座
	≥5米
	个
	25

	36
	丁丁卡
	工程固定卡子，圆形单钉16mm*1盒【100粒/盒】商品毛重≥500.00g
	包
	5

	37
	速凝补漏防水胶
	透明防水胶补漏，使用面积≥约2.5㎡，爆嗮不发黄，冷冻不起皮，成膜稳固、粘附力强
	包
	118

	38
	PPR堵帽
	PPR管材、材质：聚丙烯、环保、耐腐蚀、耐热抗寒，PPR20(4分)管帽φ20
	个
	1.2

	39
	PVC管子
	PVC-U排水管(A) 50mm、4M/根、 国标，壁厚≥1.8mm白色
连接方式：卡箍
重量：≥5.0kg
	根
	23

	40
	淋浴软管
	花洒软管≥ 1.5米、不锈钢淋浴喷头莲蓬头、防爆、防缠绕、类别：软管、国标4分
	根
	20

	41
	快速接头
	≥8*1/8
	个
	10.5

	42
	马桶按钮
	马桶按钮、圆形冲水按键、按键孔径≥5.8-6.5cm；主体采用加厚ABS工程塑料材质耐腐蚀强
	个
	5.8

	43
	马桶进水阀
	马桶进水阀、通用厕所马桶上水、主体材质：塑料；进水阀接口4分螺纹、进水阀适合高度
21-28.5cm、通用螺纹 加厚垫圈、通用接口 适用范围广 橡胶垫片耐腐蚀、防虹吸设计，内置止回阀 防止水源倒流
	个
	12

	44
	软管
	脸盆下水管、防臭、漏软管、可以伸缩；类别：软管；垫口PVC材质耐腐蚀、内径约≥2.7-3.2cm；自由伸缩，自由变化形状，弯曲不易破损
	套
	12

	45
	明盒
	通用加厚PVC明盒、PVC白色明装底盒、抗腐蚀PVC高温阻燃、用料厚实，不发黄不变色，坚固耐用、规格86mm*86mm*33mm。
	个
	1.5

	46
	PPR弯头
	PPR管材、材质：聚丙烯、环保、耐腐蚀、耐热抗寒；内丝弯头 6分25mm
	个
	6.5

	47
	PPR内丝直接
	PPR管材、材质：聚丙烯、环保、耐腐蚀、耐热抗寒；内丝直接 4分20mm；
	个
	6

	48
	配电箱（一）
	电设备配电箱、商品毛重：3.0kg，防水、防尘、防锈、防腐，有进出线孔、抗氧化喷漆、规格≥180mm*135mm*65mm
	个
	35

	49
	配电箱（二）
	电设备配电箱、商品毛重：3.0kg，防水、防尘、防锈、防腐，有进出线孔、抗氧化喷漆、规格≥300mm*280mm*125mm
	个
	45

	50
	淋浴喷头
	材质304不锈钢
具备自、增压、防爆防漏功能
产品重量≥125.00g
通用安装4分接口、
规格≥210mm*75mm
	个
	28

	51
	PPR热水管
	外径≥20mm，壁厚≥3.4mm，承压≥2.5MPa，每根长度≥2米 | 根
	个
	15

	52
	三角阀（一）
	黄铜角阀加厚、4分接口、快开三角阀、阀芯材质：陶瓷阀芯、类别：冷热通用角阀、主体采用铜材质，受力均匀，多层电镀
规格≥85mm*20mm、
≥2厘米安装接口。
	个
	12

	53
	三角阀（二）
	黄铜角阀
6分接口
快开三角阀、阀芯材质：陶瓷阀芯；类别：冷热通用角阀、
主体材质：铜、多层电镀
规格≥85mm*20mm
≥2厘米安装接口。
	个
	12

	54
	三角阀（三）
	304不锈钢角阀
4分接口、快开三角阀、阀芯材质：陶瓷阀芯、类别：冷热通用角阀、主体采用不锈钢材质，受力均匀，耐腐蚀性强，多层电镀、不易生锈、
规格≥85mm*20mm、≥2厘米安装接口。不锈钢角阀 冷热三角阀止水阀
	个
	18.5

	55
	PRC三通
	PPR管材
材质：聚丙烯
PPR等径三通水管、管材热熔、 Φ20mm（4分）
	个
	1.6

	56
	三开开关
	规格：三开三开双控
长方形暗装
安装孔距：≥120mm
产品尺寸：≥180*72mm
	个
	11.5

	57
	生料带
	加厚生料带、功能：粘接，封箱，捆扎，防水密封带长≥20米/卷、宽度18mm、聚四氟 、商品毛重：130.00g、
	圈
	1.5

	58
	松香水
	松香水清洁剂、清新低味、稀释油漆、清洗油污、去除胶印、无色透明、气味温和，挥发适中、溶解力强、油漆稀释比例为0%~30%不等、规格:≥500ml/瓶
	瓶
	9

	59
	铜芯线（一）
	1.5平方单芯单股铜线
≥ 100米/圈
国标、红色火线
铜芯+聚氯乙烯绝缘层
	圈
	160

	60
	铜芯线（二）
	2.5平方单芯单股铜线
≥ 100米/圈
国标、红色火线
铜芯+聚氯乙烯绝缘层
	圈
	260

	61
	铜芯线（三）
	4平方单芯单股铜线
国标、红色火线
铜芯+聚氯乙烯绝缘层
	圈
	435

	62
	铜芯线（四）
	6平方单芯单股铜线
≥ 50米/圈
国标、红色火线
铜芯+聚氯乙烯绝缘层
	圈
	450

	63
	铜芯线（五）
	4平方单芯单股铜线
≥ 100米/圈
国标、双色线
铜芯+聚氯乙烯绝缘层
	圈
	435

	64
	护套线（一）
	白色电线软线纯铜两芯护套线、国标、2芯、1.5平方、≥ 100米/圈RVV护套电源线 、PVC料、阻燃外护套、喷码清晰、无氧铜线芯，具有导电性，电压持续稳定，不发烫、电阻低，阻燃性薄厚均匀，避免电流击穿
	圈
	352

	65
	护套线（二）
	白色电线软线纯铜两芯护套线、国标、2芯、2.5平方、≥ 100米/圈
RVV护套电源线 、PVC料、阻燃外护套、喷码清晰、无氧铜线芯，具有导电性，电压持续稳定，不发烫、电阻低，阻燃性薄厚均匀，避免电流击穿
	圈
	620

	66
	护套线（三）
	白色电线软线纯铜两芯护套线、国标、2芯、4平方
长度≥ 100米/圈
RVV护套电源线 、PVC料、阻燃外护套、喷码清晰、无氧铜线芯，具有导电性，电压持续稳定，不发烫、电阻低，阻燃性薄厚均匀，避免电流击穿
	圈
	724

	67
	外丝直接
	不锈钢外丝直接φ15、压力：≥0-0.6MPa，一体铸造成型、重力铸造，一体成型，安全抗压防爆防裂、螺纹精准，密封性能强，放漏水。
	个
	2.5

	68
	PPR内丝弯头
	PPR管材、材质：聚丙烯、环保、耐腐蚀、耐热抗寒、PPR内丝弯头φ50
	个
	28

	69
	PPR内丝弯头
	PPR管材、材质：聚丙烯、环保、耐腐蚀、耐热抗寒、φ20
	个
	6.5

	70
	PPR热熔弯头
	PPR管材、材质：聚丙烯、环保、耐腐蚀、耐热抗寒、φ16
	个
	1.8

	71
	PVC弯头
	PVC-U排水管(A)白110mm弯头、 国标【壁厚≥3.2mm】白色、连接方式：卡箍、耐腐蚀、耐酸碱、弯头110*90°
	个
	9.5

	72
	PVC弯头
	PVC-U排水管(A)白50mm弯头、 国标
壁厚≥1.9mm
颜色：白色、连接方式：卡箍、耐腐蚀、耐酸碱、弯头50*90°
	个
	2.3

	73
	排气扇
	可安装集成吊、嵌入式规格≥300mmX300mm
功率：≥37W、
含油轴承电机
	个
	55

	74
	线槽
	通用pvc线槽、绝缘、阻燃、耐腐 、明装线、
材料:零钙粉，纯PVC颗粒
强度:双层结构加厚设计。
推迟火焰蔓延离开火源自熄线槽阻燃等级V-0
热稳定实验耐温达到94.8°C
规格：≥5000mm20mmX10mm（±5%）
	根
	11.5

	75
	线管
	pvc穿线管、绝缘、阻燃、耐腐、型号≥ DN16 、
长度：2m/根
	根
	5

	76
	线管
	pvc穿线管、绝缘、阻燃、耐腐、型号≥ DN20
长度：2m/根
	根
	5

	77
	油漆
	水性金属漆验收：白色
重量≥3kg/桶
净味、防锈、防腐、防潮、防锈、开罐即刷、防水、防晒
	桶
	65

	78
	直接(一)
	镀锌内丝直接、国标、镀锌、
型号：φ20
类型：接头
产品材质:玛钢
一体成型
	个
	1.8

	79
	直接(二)
	镀锌内丝直接、国标、镀锌
型号：φ16
类型：接头
产品材质:玛钢
一体成型
	个
	1.5

	80
	直接(三)
	镀锌内丝直接、国标、镀锌
型号：φ110
类型：接头
产品材质:玛钢
一体成型
	个
	5.5

	81
	直接(四)
	镀锌内丝直接、国标、镀锌、
型号：φ50
类型：接头
产品材质:玛钢
一体成型
	个
	2.5

	82
	镀锌弯头
	镀锌内丝弯头
国标、镀锌、
型号：φ20
类型：接头
产品材质:玛钢
一体成型
	个
	5.5

	83
	空调插座
	86型明/暗装插座，额定电流≥16A，电压250V~，三孔，带安全保护门，符合3C认证
	套
	8.5

	84
	扎带
	≥4*200
	包
	4.5

	85
	扎带
	≥4*150
	包
	4.5

	86
	手提电简
	LED光源，亮度≥500流明，续航时间≥8小时，使用3节AA电池或内置18650锂电池，具备生活防水功能。
	个
	35

	87
	PPR活接
	≥φ25
	个
	5.8

	88
	PPR外丝直接
	≥25*3/4多联
	个
	8.5

	89
	感应水龙头
	材质为304不锈钢，表面电镀处理。供电方式为DC6V（4节AA电池）或AC220V，感应距离可在15-50cm范围内调节，出水温度可设定为38-42℃，具备1分钟超时自动关水功能，含全部配件
	套
	188

	90
	检查口
	≥φ110
多联
	个
	32

	91
	延时阀
	脚踏≥ 60mm
	个
	85

	92
	铆钉
	铝制抽芯铆钉，规格≥5×20mm，每盒不少于100颗
	盒
	26

	93
	脚踏面盆龙头
	单阀
	个
	110

	94
	发热管
	常规
	根
	12

	95
	吊灯头
	常规
	个
	3.5

	96
	电柜锁
	不偏心
	把
	15

	97
	筒灯
	电压：111V~240V（含）
安装方式：嵌入式
能效等级：一级
防蓝光指数：RGO
光色：暖白光
材质：PC
色温：3000K
开孔直径：12cm
	个
	18

	98
	抽屉锁
	锁边距：9mm
中心距：20mm
材质：铁+铜
锁体尺寸（长×宽×厚）：16x20x40mm
重量：81g
	个
	5

	99
	自动闭合器
	材质：304不锈钢、电镀铁
特性：液压缓冲、开合无声
大弯、中弯、直弯
	个
	15

	100
	LED灯贴
	尺寸：25-48cm
功率：24W
电压：220V
色温：5700k
三色变光
适用面积：15-20平方
	个
	18.5

	101
	LED平板灯
	能效等级：一级；工作电压：220V；照射面积：10㎡-15㎡；光源类型：led灯；≥600*600
48W；3C认证标志
	个
	65

	102
	LED平板灯
	能效等级：一级；工作电压：220V；照射面积：10㎡-15㎡；光源类型：led灯；≥300*600
48W；3C认证标志
	个
	45

	103
	LED平板灯
	能效等级：一级；工作电压：220V；照射面积：10㎡-15㎡；光源类型：led灯；≥300*300
38W；3C认证标志
	个
	35

	104
	自喷漆
	黄
	瓶
	6.5

	105
	正心转舌锁
	锌合金≥18*16
	个
	15

	106
	五孔插座
	国标；插孔数量：5个插孔；类型：二三插；材质：PC；插座类型86型；10A250V；尺寸：86*86；3C认证标志
	个
	6.5

	107
	插座白板
	国标；材质：PC；插1尺寸：86*86；3C认证标志
	个
	1

	108
	LED净化灯
	灯罩材质：PMMA高透光率灯罩
电压：100V-240V
照射面积：10㎡-15㎡
灯身材质：ABS+五金底盘
尺寸：300*1200
3C认证标志
	个
	95

	109
	马桶盖
	缓降马桶盖板、盖子U型、上下装加厚、
材质：PP塑料；
安装孔距:13-15.5cm、
安装方式:上装、下装
规格：≥453mm*340mm
	个
	35

	110
	黑螺钉
	干壁钉，自攻螺丝，黑色十字沉头尺寸 ≥3.5X50mm，50棵/盒、商品毛重：≥1.0kg、表面处理镀锌、材质碳钢
	盒
	14

	111
	线手套
	常规
	双
	1

	112
	小便感应器
	材质：304不锈钢；使用电源：DC6V,AC220V；表面处理:电镀；进水管径:G1/2(DN15)；使用水压:0.1-0.6MPa；感应范围：出厂设定50CM(+15)
	个
	95

	113
	暖风机
	电机类型：变频直流无刷电机
款式：空调型浴霸 超薄
适用面积：4㎡
IP等级：IP04
吹风功率：22W
宽度：300mm
功能：换气、延迟关机、吹风、抗菌、取暖、照明、LED屏幕显示、干燥驱潮、冷风
照明功率：20W
面罩尺寸：600mm
安装方式：嵌入式
尺寸：300mm × 600mm
取暖功率：2616W
3C认证标志
	个
	152

	114
	阻尼器
	ABS塑料
	个
	5

	115
	三孔插座
	国标；插孔数量：3个插孔；类型：三插；材质：PC；插座类型86型；16A；功率：4000w尺寸：86*86；3C认证标志
	个
	9.5

	116
	水龙头
	不锈钢；阀芯类型：不锈钢阀芯；结构形式：单联式；开启方式：螺旋式；表面工艺：电镀；工作温度：常温；公称压力：常压；型号：不锈钢水龙头；安装型式：旋转：
	个
	15
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采购项目名称：成都市成华区中医医院2026年五金用品采购项目
采购项目编号:CG2026-43
供应商名称（盖章）：
法定代表人或其代理人（签字或者加盖个人名章）：
[bookmark: _Toc321063835][bookmark: _Toc508279829]日期：年 月 日






一、参与询价声明
成都市成华区中医医院：
我方自愿参加贵公司组织的本次询价活动。为此，我方向贵单位作如下保证：
1、我方已认真阅读询价文件的全部内容，对本次采购将作出实质性响应，并且不恶意报价（明显高于市场价格或者低于成本价）。
2、我方接受供应商须知的各项要求，自行承担所有与参与本次询价有关的费用，承诺其在询价有效期限内对我方具有约束力。
3、本声明同时为法定代表人授权书性质。授权代表受本公司法定代表人委托，为我方参与询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
4、我方同意按照贵单位的要求提供与询价、报价有关的一切数据和资料，并确保其真实性和合法性，如提供不齐，责任自负。
5、本次报价有效期为递交响应文件截止之日起90天。
与本次询价有关的正式通讯为：
地址：邮编：
电话：传真：
特此声明。
供应商名称：（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：
日期：年月日


二、相关证明文件格式
1-1法定代表人资格证明书
单位名称：
地址：
姓名：性别：年龄：职务：
本人系（供应商名称）的法定代表人。就参加贵单位组织的采购编号为（CG2026-43）的（成都市成华区中医医院2026年五金用品采购项目）询价项目的报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。



（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

供应商名称：（盖单位公章）
法定代表人（签字或者加盖个人名章）：
日期：年月日

[bookmark: _4.6__]注意：法定代表人参加本采购项目询价报价的，仅须出具此证明书。


1-2
法定代表人授权书：
本授权声明：（单位名称）,（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方参加贵单位2026年五金用品采购项目（采购编号：CG2026-43）询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）
法定代表人（签字或者加盖个人名章）：
授权代表（签字或者加盖个人名章）：
日期：年月日


（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）


（※此处请附被授权人身份证正反两面复印件※）


注意：法定代表人的授权委托人参加本采购项目询价报价的，仅须出具此授权委托书。



三、承诺函
成都市成华区中医医院：	
我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）根据采购项目提出的特殊条件。
二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、响应文件中提供的能够给予贵单位带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。
供应商名称：（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：
日期：年月日


无行贿犯罪记录承诺函
成都市成华区中医医院：
本单位（供应商名称）作为成都市成华区中医医院2026年五金用品采购项目（采购编号：CG2026-43）的供应商，现郑重承诺：我单位及现任法定代表人__________________（名字），身份证号__________________、主要负责人__________________（名字），身份证号：__________________，在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖单位公章）


法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：


日期：年 月 日
		
五、营业执照副本、法人登记证书副本、社会团体法人登记证书副本、民办非企业单位登记证书副本或基金会法人登记证书副本（或三证合一
六、报价函
成都市成华区中医医院：
1.我方全面研究了“成都市成华区中医医院2026年五金用品采购项目”询价文件，决定参加贵单位组织的本项目询价采购。
2.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
3．我方按本项目要求提交响应文件。
4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
5．本次询价有效期为递交询价响应文件截止之日起90天。
供应商名称：（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：
通讯地址：
邮政编码：
联系电话：
传真：
日期：年月日
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7、 报价表
项目名称：
	服务内容
	成都市成华区中医医院2026年五金用品采购项目

	报价合计
	大写：
统一折扣率：%

	备注： 本项目的采购数量不确定，询价申请人在单价最高限价的基础上报统一折扣率（只允许报一个统一折扣率，所有货物均按统一折扣率计算实际结算价），实际结算金额＝【单价最高限价×统一折扣率】×实际数量


报价格式
	办公用品

	产品名称
	品牌
	型号
	最高限价（元）
	统一折扣率
	价格（元）

	例：铅笔
	***
	***
	1
	80%
	0.8元



注：
1. 以上报价是最终用户验收合格后的总价，是响应询价项目要求的全部工作内容的体现，包括保险、代理、安装调试、培训、税费和询价文件规定的其它费用等完成本项目所需的一切费用。 
2.“报价表”为多页的，每页均应加盖询价申请人公章（鲜章）。

询价申请人名称：                                   （单位公章）。
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：        。
日    期：        年        月        日。
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